Alarm

Services



Table of Contents

[1 Larmtjänster i Sverige 3](#_Toc50367334)

[1.1 Inbrott 3](#_Toc50367335)

[1.1.1 Inbrott Larmklass 1 SSF 114:2 3](#_Toc50367336)

[1.1.2 Inbrott Larmklass 2 SSF 114:2 3](#_Toc50367337)

[1.1.3 Inbrott Larmklass 3-4 – SSF 114:2 3](#_Toc50367338)

[1.1.4 Tillvalstjänster Inbrott 4](#_Toc50367339)

[1.2 Hiss 4](#_Toc50367340)

[1.2.1 Larmkommunikation Hiss EN81-28 4](#_Toc50367341)

[1.2.2 Tillvalstjänster Hiss 4](#_Toc50367342)

[1.3 Brand 5](#_Toc50367343)

[1.3.1 Brand SBF 110:8 5](#_Toc50367344)

[1.3.1 Tillvalstjänster Brand 5](#_Toc50367345)

[1.4 IP Access / IP VPN 5](#_Toc50367346)

# Larmtjänster i Sverige

## Inbrott

### Inbrott Larmklass 1 SSF 114:2

Den här larmkommunikationstjänsten erbjuder en lösning med hög tillförlitlighet och enkel driftsättning. Tjänsten används i första hand för överföring av inbrottslarm till privatbostäder, men är precis lika effektivt för företag.

|  |  |
| --- | --- |
| Inbrott LK 1 | LK 1 ÖVERVAKNING PSTN  Seriell och/eller IP baserad kommunikation mot centralapparat  Koppling mot 1st certifierad larmcentral ingår.  25 tim avbrottstid en väg 25 tim/50 tim avbrottstid två vägar |

### Inbrott Larmklass 2 SSF 114:2

Den här abonnemangstjänsten är till för verksamheter med särskilt hög risk för inbrott samt för byggnader där människor eller särskilt viktiga ting ska säkras.

Tjänsten uppfyller kraven enligt Larmklass 2 SSF 114:2 med en primär felrapporteringstid på 30 minuter.

|  |  |
| --- | --- |
| Inbrott LK 2 | LK 2 ÖVERVAKNING PSTN  Seriell och/eller IP baserad kommunikation mot centralapparat  Koppling mot 1st certifierad larmcentral ingår. 3 min avbrottstid en väg 30 min/25 tim avbrottstid, två vägar |

### Inbrott Larmklass 3-4 – SSF 114:2

Den här abonnemangstjänsten passar bra för verksamheter som exempelvis bankkontor eller guldsmeder, där det ställs extra höga krav på säker larmkommunikation. Lösningen kombinerar två larmöverföringsvägar – mobil och fast IP – vilket gör den till branschens säkraste och våra tjänster ser till att larmcentralen kan övervaka systemet. Med två överföringsvägar och kontroll över larmöverföringen med 90-sekundersintervaller är detta abonnemang extra säkert.

Tjänsten uppfyller kraven enligt Larmklass 3-4 SSF 114:2 och rapportering sker vid eventuella kommunikationsfel efter 90 sekunder.

|  |  |
| --- | --- |
| Inbrott LK 3-4 | LK 3-4 ÖVERVAKNING PSTN  Seriell och/eller IP baserad kommunikation mot centralapparat  Koppling mot 1st certifierad larmcentral ingår. 90 s/5 timmar avbrottstid, två vägar |

### Tillvalstjänster Inbrott

|  |  |
| --- | --- |
| Tillvalstjänst | Beskrivning |
| AddView 4 | Webb-applikation för status- och larmmeddelanden  20 SMS per månad ingår |
| Extra SMS till AddView | 200 extra SMS AddView |
| Fjärrservice UDL | Fjärrservice av centralapparater via larmsändare |
| Response/AddView App | Styr relä på sändare. Se status på in- och utgångar,  kontrollera larmgränser på temp- och fuktgivare. |
| Extra larmcentral | Koppling mot ytterligare certifierad larmcentral |

## Hiss

### Larmkommunikation Hiss EN81-28

Våra övervakade tjänster för larmöverföring vidarebefordrar hisslarm och felmeddelanden till larmmottagaren. Larmöverföringen sker primärt via mobilnätet (2G/4G). För larmkommunikationen finns även möjlighet att ansluta IP som en sekundär väg.

|  |  |
| --- | --- |
| Larmkommunikation hiss | Linjetest minst var 25:e timme, tvåvägs röstkommunikation.  Överföring till 1st larmcentral ingår. |

### Tillvalstjänster Hiss

|  |  |
| --- | --- |
| Tillvalstjänst | Beskrivning |
| AddView 4 | Webb-applikation för status- och larmmeddelanden. 20 SMS per månad ingår. |
| AddView 4, extra SMS | 200 extra SMS från AddView. |
| Extra larmcentral | Koppling mot ytterligare larmcentral. |

## Brand

### Brand SBF 110:8

En säker och certifierad larmkommunikationstjänst för larm- och felöverföring mellan ditt brandlarmsystem och vald larmcentral. Tjänsten säkerställer snabbast möjliga utryckning, har hög tillförlitlighet och är enkel att driftsätta.

|  |  |
| --- | --- |
| Tjänst | Beskrivning |
| BRAND 1-väg | ÖVERFÖRING AV BRANDLARM  Seriell kommunikation Larm via ingångar PSTN Koppling mot 1st larmcentral ingår.  3 min avbrottstid |
| BRAND 2-vägar | ÖVERFÖRING AV BRANDLARM  Seriell kommunikation Larm via ingångar PSTN Koppling mot 1st larmcentral ingår.  3 min/30 min avbrottstid |

### Tillvalstjänster Brand

|  |  |
| --- | --- |
| Tillvalstjänst | Beskrivning |
| AddView 4 | Webb-applikation för status- och larmmeddelanden  20 SMS per månad ingår |
| Extra SMS till AddView | 200 extra SMS AddView |
| Fjärrservice UDL | Fjärrservice av centralapparater via larmsändare |
| Extra larmcentral | Koppling mot ytterligare larmcentral |
| Response/AddView App | Styr relä på sändare. Se status på in- och utgångar, kontrollera larmgränser på temp- och fuktgivare. |

## IP Access / IP VPN

Förutsättningarna för att leverera dedikerade VPN accesser förändras ständigt över tid, och beroende på geografisk lokation. AddSecure kan leverara VPN Access både i existerande infrastruktur och på dedikerad fiber, med olika etableringskostnad och månadskostnad beroende på förutsättningarna.

På en sådan VPN Access kan sedan IP-VPN tjänsten levereras, per larmterminal/sändare, som ett komplement till den övervakade larmkommunikationstjänsten.

För offert, kontakta AddSecure säljavdelning.